Оригинальная заводская прошивка. НЕ ФИКС прошивка!!!

1. Включите питание устройства и подключите принтер с помощью USB кабеля.


2. Убедитесь, что подключился и определился принтер компьютером. 

3. Перетащите мышкой файл SWUPGRADE_ON.prn на usbprns2.exe.
 
4. Перетащите мышкой файл прошивки ColorLaser150_V3.82.01.08.hd на usbprns2.exe.

5. Дождитесь перезагрузки принтера.